Вследствие предвыборки данных, прямой и обратный обходы не росли с увеличением размера массива. Зато видна особенность обхода массива в случайном порядке: в этом случае количество тактов процессора, затраченное на получение элемента массива, заметно растет с увеличением размера массива потому что что кэш-контроллер не может корректно выполнить предвыборку данных для обхода массива в случайном порядке.

